松江区殡仪馆食堂灶具及蒸箱更新项目
采购需求
一、基本需求
本次拟采购的食堂灶具为：一台双炒双尾炉，一台单头矮汤炉和一台12盘蒸箱。包括原有灶具拆除，项目货物运输、安装、调试等所有费用。
二、技术参数
	编号
	产品名称
	尺寸
	单位
	数量
	技术参数简述

	1
	燃气双炒双尾炉
	2150*1000*800
	台
	1
	采用SUS304不锈钢板材料制作，台面厚度1.5MM，下衬专用隔热材料；侧板、前后板采用1.2MM不锈钢板；
炉体采用40*40mm镀锌方管骨架，防锈处理；炉脚采用φ50不锈钢圆管，配可调节子弹脚；
炉膛保温设计（双层镀锌板炉膛内夹保温棉，在内覆耐火泥）；
燃烧器采用铸铁猛火炉头，配置熄火保护装置；采用250W双风机；
配可视观火炉门；
烟道采用2.5MM厚镀锌板，并配置保温层；
燃气阀门配件均为铜芯不锈钢制品；整机符合3C认证标准并提供认证证书。

	2
	燃气单头矮汤炉
	600*650*550
	台
	1
	采用SUS304不锈钢材料制作；台面厚度1.2MM，侧板、背板厚度1.0MM；
采用11寸自吸风炉头，配置熄火保护装置；
炉脚采用φ50不锈钢圆管，配可调节子弹脚；
燃气阀门配件均为铜芯不锈钢制品；整机符合3C认证标准并提供认证证书。

	3
	燃气12盘蒸箱
	600*830*1560
	台
	1
	采用SUS304不锈钢材料制作，柜体厚度1.2MM，隔板厚度1.2MM，饭盘厚度0.8MM；
炉头为不锈钢材质，带熄火保护装置；
自动进水设置，密封性能好，配可视水位窗；
脚采用φ50不锈钢圆管，配可调节子弹脚；
整机符合3C认证标准并提供认证证书。


三、项目周期
合同签订至安装完成，工期≤15天。
四、项目验收
1、现场验收：安装完毕后，由施工方、使用方代表现场开展验收，确认设备安装牢固、运行稳定、安全装置功能正常，签署验收单。
2、资料归档：中标方应交付设备合格证、CCC认证证书复印件、安装验收记录、使用说明书，一并存档备查。
五、售后服务保障
1、 自发票开具之日起，所有设备整机质保2年。
2、 [bookmark: _GoBack]安装调试完成后，对厨房使用人员进行培训。
