附件：
采购需求
一、项目概况
拟委托第三方监测机构开展监测共计43家，监测频次全年一次，监测项目主要为废水和废气。

附表：43个企业建设项目事中事后监测项目明细

	序号
	企业名称
	监测类别
	采样位置
	监测因子
	监测频次

	1
	上海茂晟电站机械有限公司
	废气
	排气筒DA001
	低浓度颗粒物、非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	排气筒DA002
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	排气筒DA003
	油烟
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃
	3点1天1次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	废水
	废水总排放口DW002
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、pH值、动植物油、阴离子表面活性剂
	1点1天1次

	2
	上海珏晟新材料科技有限公司
	废气
	DA001
	低浓度颗粒物、非甲烷总烃、银
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃
	3点1天1次

	3
	上海法默茵科技有限公司
	废水
	调节池出口DW001
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、阴离子表面活性剂
	1点1天1次

	
	
	废气
	排气筒DA001
	总挥发性有机物（挥发性有机物（乙酸乙酯）、甲醇、甲醛、酚类化合物、氯乙烯、丙烯腈、丙烯醛、氯苯类化合物）、氯化氢、硫酸雾、丙烯腈
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	氯化氢、非甲烷总烃、硫酸雾
、丙烯腈、挥发性有机物（乙酸乙酯）
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	4
	上海台达餐饮管理有限公司
	废气
	1#废气排放口DA001
	油烟
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	臭气
	3点1天4次

	
	
	废水
	污水排放口DW001
	pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、动植物油
	1点1天1次

	5
	上海惠玲餐饮有限公司
	废气
	1#废气排放口DA001
	油烟
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	2#废气排放口DA002
	油烟
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	臭气
	3点1天4次

	
	
	废水
	废水总排放口DW001
	pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、动植物油
	1点1天1次

	6
	上海戈赛赫机械科技有限公司
	废气
	1#排气筒
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	3#排气筒
	挥发性有机物（甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯）、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	4#排气筒
	低浓度颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃、挥发性有机物（甲苯、二甲苯、乙酸乙酯）、

总悬浮颗粒物
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	废水
	厂区废水总排口
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷阴离子表面活性剂
	1点1天1次

	7
	上海天沐自动化仪表有限公司
	废气
	DA001
	低浓度颗粒物、非甲烷总烃、银、锡、铜、镍、铬
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、锡、镍
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	厂区内（租赁厂房门窗外）
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	废水
	厂区污水总排口DW001
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、pH值
	1点1天1次

	8
	意尊食品（上海）有限公司
	废气
	有机废气排口DA001
	低浓度颗粒物、非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	油烟废气排口DA002
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	
	油烟
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	MF0064
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	废水
	废水排放口DW001
	pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、动植物油
	1点1天1次

	9
	达研(上海)光电有限公司
	废水
	废水排放口DW001
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮
	1点1天1次

	
	
	废气
	DA001排气筒
	锡、非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	DA002排气筒
	锡
	1点1天1次

	10
	上海琅融新材料有限公司
	废水
	总排口DW001
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、pH值、硼
	1点1天1次

	
	
	废气
	DA001排气筒（出口）
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物
	3点1天1次

	11
	松下信息仪器（上海）有限公司
	废气
	DA001排气筒
	非甲烷总烃、丙烯腈、苯系物（苯乙烯）
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	DA005排气筒
	非甲烷总烃、丙烯腈、苯系物（苯乙烯）
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	DA003排气筒
	非甲烷总烃、低浓度颗粒物、锡
	1点1天1次

	
	
	
	DA004排气筒
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	DA007排气筒
	非甲烷总烃、氯化氢
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	
	苯系物（苯乙烯）、非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、锡
	3点1天1次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	12
	顺络（上海）电子有限公司
	废气
	1#排气筒
	非甲烷总烃、挥发性有机物（异丙醇、丙酮）、6种丙烯酸酯类化合物（丙烯酸乙酯）、低浓度颗粒物、锡
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	3#排气筒
	硫化氢、氨、非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	4#排气筒
	低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	1点1天1次

	
	
	
	5#排气筒
	油烟
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物、锡、非甲烷总烃、氨、硫化氢、6种丙烯酸酯类化合物（丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯）、挥发性有机物（乙酸乙酯）
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	车间门窗
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	废水
	精密陶瓷生产废水监测点
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮
	1点1天1次

	
	
	
	电感生产废水监测点
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮
	1点1天1次

	13
	龙工（上海）叉车有限公司
	废气
	7#废气排口DA002
	烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、
挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸乙酯、乙酸丁酯）、非甲烷总烃、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	14#废气排口DA003
	烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、
挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸乙酯、乙酸丁酯）、非甲烷总烃、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	8#废气排口DA004
	氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾、

低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	19#废气排口DA005
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	17#废气排口DA008
	烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	1#排气筒DA012
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	6#排气筒DA013
	氟化物、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	5#排气筒DA015
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	11#排气筒DA016
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	3#排气筒DA018
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	24#排气筒DA021
	低浓度颗粒物、钛
	1点1天1次

	
	
	
	10#排气筒DA022
	低浓度颗粒物、锡
	1点1天1次

	
	
	
	12#排气筒DA023
	低浓度颗粒物、锡
	1点1天1次

	
	
	
	21#排气筒DA024
	低浓度颗粒物、氟化物
	1点1天1次

	
	
	
	25#排气筒DA025
	烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	16#排气筒DA026
	烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	23#排气筒DA027
	烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	挥发性有机物（苯、甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸乙酯、乙酸丁酯）、总悬浮颗粒物、非甲烷总烃
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	MF0014
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	废水
	生产污水排放口DW001
	pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷
	1点1天1次

	14
	上海乐昊涂料有限公司
	废气
	废气总排口DA001
	总挥发性有机物（挥发性有机物、甲醇、甲醛、酚类化合物、氯乙烯、丙烯腈、丙烯醛、氯苯类化合物）、
低浓度颗粒物、苯系物（苯乙烯）、非甲烷总烃、丙烯酸酯类
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、苯系物（苯乙烯）
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	MF0014
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	废水
	废水总排口DW001
	pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总氮、氨氮、总磷、动植物油
	1点1天1次

	15
	上海逸禾笙食品有限公司
	废气
	1#排气筒DA001
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	废水
	废水总排放口DW001
	pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷、动植物油
	1点1天1次

	16
	上海朴盛新材料科技有限公司
	废气
	1#废气排放口DA001
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	
	总挥发性有机物（挥发性有机物、甲醇、甲醛、酚类化合物、氯乙烯、丙烯腈、丙烯醛、氯苯类化合物）、非甲烷总烃、苯系物（苯系物、苯乙烯）
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃、苯系物（苯系物、苯乙烯）
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	MF0030
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	废水
	生产废水排口DW002
	pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总有机碳、总氮、氨氮、总磷
	1点1天1次

	17
	上海金沪包装有限公司
	废水
	废水排放口DW001
	pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮、氨氮、总磷
	1点1天1次

	
	
	废气
	排气筒DA001
	非甲烷总烃、挥发性有机物（乙酸乙酯）、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃、挥发性有机物（乙酸乙酯）、总悬浮颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	18
	上海绿吉实业有限公司
	废气
	网带电炉废气
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	锻造车间

（磨头废气）
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	锻造车间

（抛丸废气）
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	19
	上海瑞以森传感器有限公司
	废水
	废水总排口DW001
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总氮、总磷
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒DA001
	锡、挥发性有机物（异丙醇）、甲醇、低浓度颗粒物、非甲烷总烃、酚类化合物、甲醛、氨
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、酚类化合物、锡、氨
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	20
	上海您好食品有限公司
	废水
	污水总排放口DW001
	pH值、溶解性总固体、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、

总磷、动植物油
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒DA001
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	2#排气筒DA002
	油烟
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	3#排气筒DA003
	氨、硫化氢
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	4#排气筒DA004
	烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	
	氨、硫化氢、总悬浮颗粒物
	3点1天1次

	21
	上海工业自动化仪表研究院有限公司
	废气
	1#排气筒DA001
	低浓度颗粒物、非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	2#排气筒DA002
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物
	3点1天1次

	22
	上海宝擎电子有限公司
	废水
	废水总排放口DW001
	化学需氧量、五日生化需氧量、

悬浮物、氨氮
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒DA001
	锡、银、铜、低浓度颗粒物、

非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、锡
	3点1天1次

	23
	上海温惠节能科技（上海）有限公司
	废水
	厂区总排口DW001
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒DA001
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃
	3点1天1次

	24
	上海芯昂电子科技有限公司
	废水
	厂区污水总排口DW001
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒DA001
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	2#排气筒DA002
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	下风向3个点位
	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物
	3点1天1次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	25
	上海市松江区妇幼保健院
	废水
	综合污水排放口DW001
	pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、石油类、动植物油、挥发酚、氰化物、游离氯和总氯、粪大肠菌群
	1点1天1次

	
	
	废气
	污水处理站废气排口DA001
	氨、硫化氢
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	油烟排口DA002
	油烟
	1点1天1次

	
	
	
	病理科废气排气筒DA004
	苯系物（苯系物、二甲苯）、甲醛、非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	锅炉排放口DA005
	烟气黑度、氮氧化物、二氧化硫、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃
	3点1天1次

	
	
	
	污水处理站周界
	甲烷、氨、氯气、硫化氢
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	MF0011
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	26
	上海柏连艾广告有限公司
	废气
	1#排气筒DA001
	非甲烷总烃、丙烯酸酯类
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	2#排气筒DA002
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	27
	上海威特力焊接设备制造股份有限公司
	废水
	厂区污水总排口
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、色度
	1点1天1次

	
	
	
	污水处理站出口
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、色度
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒
	低浓度颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物
	1点1天1次

	
	
	
	2#排气筒
	低浓度颗粒物、锡、非甲烷总烃、挥发性有机物（异丙醇）
	1点1天1次

	
	
	
	3#排气筒
	低浓度颗粒物、锡、非甲烷总烃、挥发性有机物（异丙醇）
	1点1天1次

	
	
	
	4#排气筒
	低浓度颗粒物、锡
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、锡
	3点1天1次

	28
	上海亦星中西医结合医院有限公司
	废水
	污水总排口DW001
	ph、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物
	1点1天3次

	
	
	废气
	1#排气筒DA001
	硫化氢、氨
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	2#排气筒DA002
	油烟
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	硫化氢、氨
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	污水处理站周边
	硫化氢、氨、氯气、甲烷
	3点1天1次

	29
	复旦大学附属中山医院佘山院区
	废水
	污水站总排口DW001
	pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、石油类、动植物油、挥发酚、
总氰化物
	1点1天3次

	
	
	废气
	污水站废气排口DA001
	硫化氢、氨
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	锅炉废气排口DA002
	烟气黑度、二氧化硫、氮氧化物、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	油烟排口DA003
	油烟
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	氨、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、总悬浮颗粒物、非甲烷总烃
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	污水处理站周界
	氨、甲烷
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	MF006
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	30
	上海焕呈电子有限公司
	废气
	1#排气筒
	低浓度颗粒物、非甲烷总烃、锡、挥发性有机物（异丙醇）
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、锡
	3点1天1次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	4点1天1次

	31
	上海睿之声电子科技有限公司
	废水
	DW001
	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、pH值
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒DA001
	低浓度颗粒物、非甲烷总烃、银、锡、挥发性有机物（丙酮）
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、锡
	3点1天1次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	32
	上海多迪高分子材料有限公司
	废水
	废水排放口DW001
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒DA001
	低浓度颗粒物、非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	下风向3个点位
	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃
	3点1天1次

	33
	上海互应共赢新材料有限公司
	废水
	废水排放口DW001
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒DA001
	低浓度颗粒物、银、挥发性有机物（乙酸乙酯）、非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃、挥发性有机物（乙酸乙酯）、总悬浮颗粒物
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	34
	上海安达润纳米材料有限公司
	废气
	DA001排气筒
	氨、硫化氢甲醇、氯化氢、低浓度颗粒物、非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	甲醇、非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、氯化氢、氨、硫化氢
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	35
	上海工业自动化仪表研究院有限公司
	废气
	废气排放口DA001
	低浓度颗粒物、非甲烷总烃、锡、挥发性有机物（丙酮）、油雾
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、锡
	3点1天1次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	36
	上海银蔚食品有限公司
	废水
	污水总排放口DW001
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒DA001
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物
	3点1天1次

	37
	上海朗派松山印刷有限公司
	废气
	1#排气筒
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃
	3点1天1次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	38
	美浮兰(上海)食品有限公司
	废水
	生活污水总排放口DW001
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒DA002
	氮氧化物、二氧化硫、油烟、

低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	2#排气筒DA001
	氮氧化物、二氧化硫、油烟、

低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物、氮氧化物、

二氧化硫
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	39
	上海中正印刷有限公司
	废水
	生活污水总排放口DW001
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油
	1点1天1次

	
	
	废气
	有机废气排放口DA001
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	非甲烷总烃
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	MF0023
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	40
	保隆霍富（上海）电子有限公司
	废水
	废水排放口DW001
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮
	1点1天1次

	
	
	废气
	排气筒DA001
	非甲烷总烃、低浓度颗粒物、锡、银、苯系物（二甲苯、乙苯）
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	排气筒DA002
	非甲烷总烃、低浓度颗粒物、锡
、苯系物（二甲苯、乙苯）、丙烯酸酯类、挥发性有机物（异丙醇、丙酮）、银
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	排气筒DA003
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	排气筒DA004
	低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	下风向3个点位
	非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、锡
、苯系物（二甲苯、乙苯）
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	41
	上海甬鲜食品有限公司
	废水
	废水总排口DW001
	pH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、动植物油
	1点1天1次

	
	
	废气
	1#排气筒DA001
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	（厂界）下风向
	臭气
	3点1天4次

	42
	胜美达电子（上海）有限公司
	废气
	1#有组织废气排放口DA001
	锡、挥发性有机物（异丙醇）、

非甲烷总烃、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	2#有组织废气排放口DA002
	锡、挥发性有机物（异丙醇）、

非甲烷总烃、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、锡
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	MF0155
	挥发性有机物(非甲烷总烃)
	1点1天1次

	43
	上海昕良不锈钢管业有限公司
	废气
	1#排气筒DA001
	铬、锰、镍、氨、硫化氢、

非甲烷总烃、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	1点1天4次

	
	
	
	2#排气筒DA002
	铬、锰、镍、低浓度颗粒物
	1点1天1次

	
	
	
	（厂界）下风向
	锰、镍、氨、硫化氢、

总悬浮颗粒物、非甲烷总烃
	3点1天1次

	
	
	
	
	臭气
	3点1天4次

	
	
	
	厂区内
	非甲烷总烃
	1点1天1次

	总价(43家)


二、相关要求
1、监测资质与设备人员能力
（1）投标人应当遵守《中华人民共和国环境保护法》、《生态环境监测条例》、《中华人民共和国计量法》和《上海市生态环境监测社会化服务机构管理办法》等相关法律法规；符合《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025年）》相关规定。同时须完成上海市生态环境局环境监测社会化服务机构备案，拥有在本市从事环境监测业务的资格。
（2）投标人须具备与本项目相适应的CMA资质能力（具体资质能力详见下表2），配齐包括现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等监测工作各环节所需的场所环境、仪器设备、人员、试剂耗材等。采样分析人员应在上岗前获得培训、监督、能力确认和授权；设备设施、场所环境还需满足该监测项目相关的技术规范或标准的规定。2026年1月1日以后发布实施的新方法，均应配备相应的符合方法要求的设备开展监测。
表2  监测方法清单
	有组织废气

	检验项目
	检测标准（方法）编号（含年份）
	检验标准（方法）名称

	低浓度颗粒物
	HJ 836-2017
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 

	油烟
	HJ 1077-2019
	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 

	油雾
	HJ 1077-2019
	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 

	非甲烷总烃
	HJ 38-2017
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 

	银
	HJ 777-2015
	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 

	二氧化硫
	HJ 57-2017

HJ/T 56-2000
	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法  

	氮氧化物
	HJ/T 43-1999

HJ 693-2014
	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 

	烟气黑度 
	HJ/T 398-2007

HJ 1287-2023
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法   

固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 

	氨
	HJ 533-2009
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法  

	硫化氢
	HJ 1388-2024

空气和废气第四版
	固定污染源废气　硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 
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	丙烯腈
	HJ/T 37-1999

HJ 37-2026
	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 

固定污染源废气 乙腈和丙烯腈的测定 活性炭吸附 溶剂解吸-气相色谱法

	丙烯醛
	HJ/T 36-1999 

HJ 34-2026
	固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法 

固定污染源废气 氯乙烯和丙烯醛的测定 气袋采样 气相色谱法

	臭气浓度
	HJ 1262-2022 
	环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 

	挥发性有机物
	HJ 734-2014
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱法-质谱法 

	锡
	HJ 777-2015

HJ 657-2013
	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单

	铜
	HJ 777-2015

HJ 657-2013
	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单

	镍
	HJ 777-2015

HJ 657-2013
	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单

	铬
	HJ 777-2015

HJ 657-2013
	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单

	钛
	HJ 777-2015
	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 

	锰
	HJ 777-2015

HJ 657-2013
	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单

	氯化氢
	HJ 549-2016
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 

	氟化物
	HJ/T 67-2001
	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法  

	乙酸乙酯
	HJ 734-2014
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱法-质谱法 

	氯乙烯
	HJ/T 34-1999

HJ 34-2026
	固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 固定污染源废气 氯乙烯和丙烯醛的测定 气袋采样 气相色谱法

	丙酮
	HJ 734-2014
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱法-质谱法 

	异丙醇
	HJ 734-2014
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱法-质谱法 

	丙烯酸酯类
	HJ 1317-2023
	环境空气和废气 6种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 

	丙烯酸乙酯
	HJ 1317-2023
	环境空气和废气 6种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 

	苯
	HJ 1261-2022

HJ 734-2014
	固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样 直接进样-气相色谱法 固定污染源废气

挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱法-质谱法 

	甲苯
	HJ 1261-2022

HJ 734-2014
	固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样 直接进样-气相色谱法 固定污染源废气

挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱法-质谱法 

	二甲苯
	HJ 1261-2022

HJ 734-2014
	固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样 直接进样-气相色谱法 固定污染源废气

挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱法-质谱法 

	苯乙烯
	HJ 1261-2022
	固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样 直接进样-气相色谱法 

	硫酸雾
	HJ 544-2025
	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法

	甲醇
	HJ/T 33-1999 
	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 

	酚类化合物
	HJ/T 32-1999
	固定污染源排气中酚类化合物的测定  4-氨基安替比林分光光度法 

	甲醛
	GB/T 15516-1995
	空气质量  甲醛的测定  乙酰丙酮分光光度法 

	氯苯类
	HJ 1079-2019
	固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 

	无组织废气

	总悬浮颗粒物
	HJ 1263-2022
	环境空气 悬浮颗粒物的测定 重量法  

	氨
	HJ 533-2009

HJ 534-2009 
	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法

环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 

	硫化氢
	空气和废气第四版

HJ 1444-2026
	空气和废气监测分析方法（第四版）3.1.11.2

 环境空气 10种含硫化合物的测定 罐采样-预浓缩 气相色谱法

	臭气浓度
	HJ 1262-2022 
	环境空气和废气  臭气的测定 三点比较式臭袋法 

	挥发性有机物
	HJ 644-2013

HJ 759-2023
	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 

环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法  

	非甲烷总烃
	HJ 604-2017
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 

	丙烯腈
	HJ/T 37-1999

HJ 37-2026
	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 

固定污染源废气 乙腈和丙烯腈的测定 活性炭吸附 溶剂解吸-气相色谱法

	氯化氢
	HJ 549-2016
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 

	锡
	HJ 777-2015
	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 

	镍
	HJ 777-2015

HJ 657-2013
	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法及修改单

	丙烯酸乙酯
	HJ 1317-2023
	环境空气和废气 6种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 

	甲基丙烯酸甲酯
	HJ 1317-2023
	环境空气和废气 6种丙烯酸酯类化合物的测定 气相色谱法 

	二氧化硫
	HJ 482-2009
	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法+修改单

	氮氧化物、一氧化氮、二氧化氮
	HJ 479-2009
	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法+修改单

	甲烷
	HJ 604-2017
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 

	氯气
	HJ/T 30-1999
	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法  

	甲苯
	HJ 584-2010

HJ 644-2013

HJ 759-2023
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 

环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 

环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法  

	二甲苯
	HJ 584-2010

HJ 644-2013

HJ 759-2023
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 

环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 

环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法  

	苯乙烯
	HJ 584-2010

HJ 644-2013

HJ 759-2023
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 

环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 

环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法  

	苯系物
	HJ 584-2010

HJ 644-2013

HJ 759-2023
	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 

环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 

环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法  

	废水

	化学需氧量
	HJ 828-2017
	水质 化学需氧量的测定  重铬酸盐法 

	五日生化需氧量
	HJ 505-2009
	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 

	阴离子表面活性剂
	GB/T 7494-1987
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 

	悬浮物
	GB/T 11901-1989
	水质 悬浮物的测定 重量法

	氨氮
	HJ 535-2009
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

	石油类动植物油
	HJ 637-2018
	 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 

	pH值
	HJ 1147-2020
	水质 pH值的测定 电极法 

	色度
	HJ 1182-2021 
	水质 色度的测定 稀释倍数法 

	总磷
	GB/T 11893-1989
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 

	总氮
	HJ 636-2012
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 

	硼
	HJ 776-2015
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 

	溶解性总固体
	CJ/T 51-2018
	城镇污水水质标准检验方法（9） 

	总有机碳
	HJ 501-2009
	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 

	挥发酚
	HJ 503-2009
	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法

	氰化物
	HJ 484-2009 
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法

	游离氯和总氯
	HJ 586-2010
	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 

	粪大肠菌群
	HJ 1001-2018
	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 


※注：监测方法不限于上表，优先按废水或废气相应排放标准中列举的选择，但所选方法需在“一单一库”名录里。
（3）通过上海一网通办“上海市已备案社会化环境监测机构信息查询”查询一年内（投标截止时间往前顺推一年内）无环保相关的不良诚信记录及出发记录的。
（4）投标人至少指派一名具备相关工作经历的高级管理人员作为本项目的技术负责人，负责此项目的监测活动和沟通协调。服务期内未得到招标人允许，技术负责人不得更换。

2、监测要求

（1）投标人组织开展监测工作时，做好实地踏勘工作，确认是否具备监测条件，严格按照采样技术规范和分析方法，完成监测任务。如现场条件无法开展监测工作的，需及时反馈招标人，并提供现场踏勘照片。
（2）每次监测计划安排及实施期间，因企业动态调整、关停，遭遇恶劣天气及突发客观情况非主观原因造成的无法完成监测任务，以及根据实际情况做出临时调整的，必须事先向采购人反映，保存好相关记录备查。
（3）投标人应及时记录样品采集、现场测试、样品运输和保存、样品制备、分析测试等监测全过程的技术活动，保证记录信息的充分性、原始性和规范性，能够再现监测全过程。所有对记录的更改（包括电子记录）实现全程留痕。监测活动中由仪器设备直接输出的数据和谱图，应优先以电子介质的形式完整保存，电子介质存储的记录应采取适当措施备份保存，保证可追溯和可读取，以防止记录丢失、失效或篡改。当输出数据打印在热敏纸或光敏纸等保存时间较短的介质上时，应同时保存记录的复印件或扫描件。
（4）投标人对其监测数据的真实性和准确性负责，采样与分析人员、审核与授权签字人分别对原始监测数据、监测报告的真实性终身负责。
（5）投标人应主动登录“上海市环境监测社会化服务监管系统”完善备案材料，并及时将监测服务活动中涉及的人员、设备、运行和服务情况上传至监管系统。社会监测机构备案情况发生变更后应及时更新，并对上传材料的真实性、合法性、有效性和准确性负责。
3、质量考核要求
为保证监测质量，招标人将作为考核方，对中标人按批次进行质量考核：
（1）招标人定期组织有关人员，依据《松江区生态环境局购买服务项目考核及绩效评价管理办法（试行）》（见附件）对监测活动内容涉及项目合同、监测方案、布点采样、现场监测、样品制备、分析测试、监测报告等方面的执行落实情况、质量控制等进行飞行检查，不合格项要求限时整改，得分在69分及以下的为不合格。
（2）招标人将对监测超标项目进行100%技术复核；
（3）严禁出现数据弄虚造假行为。投标人不得以任何形式在监测任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行上海市生态环境局关于印发《上海市生态环境监测弄虚作假行为调查处理办法》的通知（沪环规[2024]1号），立即终止合同，由此产生的一切责任全部由投标人承担。
4、监测数据及报告报送方式
（1）本项目所形成的数据及报告归采购人所有。未经采购人授权，中标人无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为采购人保密。
（2）本项目合同、监测方案等需上传至上海市环境监测社会化服务监管系统，检测完成后出具报告。
（3）自采样之日起10个工作日内向招标人出具监测报告，并经招标人审核通过。结果报告包括纸质报告2份，电子报告1份。
（4）如需报送平台或邮箱的按照招标人要求报送至指定的邮箱或者平台。
5、安全要求
（1）投标单位现场人员进入厂区时，需穿戴好个人防护用品（包括安全帽、防护眼镜、安全鞋、手套、口罩等），在厂区内安全规范操作。
（2）投标单位对现场运输车辆制定管理制度，进入厂区时安全驾驶，严禁违章驾驶，胡乱停放，不得妨碍厂方正常工作，每台运输车辆必须配备灭火器及阻火器。
（3）投标单位应采取必要的安全措施保障采样时人身安全。如发生任何意外，投标人负责事故处理及一切费用，与招标人无关。

三、其他须知事项
异常低价的甄别

投标（响应）报价出现下列情形之一的，甲方应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

甲方启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商自接到评标委员会的澄清要求后30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

甲方会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
附件：建设项目环保事中事后监管监测项目考核管理办法
一、考核机构

松江区生态环境局为主管部门，松江区环境监测站为使用部门。考核主体由松江区生态环境局大气及水生态环境科和松江区环境监测站人员组成，分管局长任考核组组长，科室（单位）负责人任副组长，具体成员由各科室人员组成。

二、考核分值

本考核办法按项目完成周期考核，每完成阶段考核一次，每次总分100分。

三、考核评定

1.考核评定分优秀、良好、合格和不合格4个等次。得分高于95分(含95)的为优秀，得分在85(含85)-94分的为良好，得分在70(含70)-84分的为合格，得分在69分及以下的为不合格。

2.以上各分项扣分均为扣完为止，存在有弄虚作假等诚信问题时，上述检查表为零分。

3.考核按项目进行，每批次考核分数的算术平均值计算应付服务费。

	项目批次
	监测要求
	支付条件
	支付比例

	第一批次
	完成项目工作量25%
	按考核平均分，支付监测费用
	25%

	第二批次
	完成项目工作量50%
	按考核平均分，支付监测费用
	25%

	第三批次
	完成项目工作量75%
	按考核平均分，支付监测费用
	25%

	第四批次
	完成项目工作量100%
	按项目验收考核平均分，支付
监测费用
	25%


四、考核罚则

1.考核结果为优秀的，全额支付该批次服务费；

2.考核结果未达优秀的，每扣一分相应扣除1000元。
建设项目环保事中事后监管监测项目考核评分表
                                                考核批次：2026年第    批次

	序号
	评估指标
	评估项目
	质量标准
	评分标准
	分值
	得分
	扣分原因

	1
	监测方案完整性、正确性
	监测方案
	完整性、正确性（监测点位、监测因子和方法、监测频次和样品数量等）
	无方案，扣10分；内容缺项或错误，每项扣2.5分。
	10
	
	

	2
	仪器设备管理落实性
	现场监测设备
	仪器和辅助设备、样品容器、试剂耗材、现场记录表单
	缺少监测所需的设备或主要设备不满足准则要求的，扣5分；不规范管理每项扣2.5分。
	5
	
	

	
	
	
	仪器检定（校准）与核查
	主要设备未检定（校准），扣5分；使用前未进行核查，每项扣2.5分。
	5
	
	

	3
	现场监测规范性
	现场监测
	人员能力
	监测现场至少2人具备相关技能（持证上岗），且需配备足够的人员实施监测，不符合扣5分。
	5
	
	

	
	
	
	点位布设、工况核查
	不符合相关监测技术规范开展工作，扣5分；其他不规范每项扣2.5分。
	5
	
	

	
	
	
	环境条件记录、仪器使用记录
	不规范监测环境条件的，扣5分；未记录环境条件或仪器使用情况的，扣5分。
	5
	
	

	
	
	
	监测（采样）频次、样品数
	不符合监测方案或相关监测技术规范，扣5分。
	5
	
	

	
	
	
	实施过程
	不符合相关监测技术规范，扣5分；不规范每项扣2.5分。
	5
	
	

	
	
	
	现场记录（含必要的照片、摄像等）
	记录缺失不足以支撑相关监测的，每项扣5分，无企业陪同人员签字的每项扣5分。
	5
	
	

	4
	样品管理满足性
	样品运输保存
	措施和条件（保存剂、避光、温度、防震、防尘、防污染等）
	不符合相关监测技术规范，扣10分；不规范每项扣5分。
	10
	
	

	5
	实验室分析质量控制
	实验室分析
	人员能力
	实验室分析人员配备符合技术规范要求且具备相关技能（持证上岗），不符合扣10分
	10
	
	

	
	
	
	原始记录完整性
	记录不完整每项扣2.5分，不符合相关技术规范扣5分。
	5
	
	

	
	
	
	环境条件记录
	缺少环境条件记录，每项扣2.5分。
	5
	
	

	
	
	
	气袋验收或清洗记录
	缺少相关记录的，扣5分。
	5
	
	

	6
	监测报告编制全面性
	监测报告
	监测报告真实性、完整性、一致性
	监测报告信息不完整，每项扣2.5分；监测报告信息与原始记录不一致每项扣5分。
	10
	
	

	7
	监测时效性
	按照监测方案实施监测并提交报告
	监测任务及监测报告出具时间应按照监测方案及时完成。每超过3个工作日的，扣2.5分。未在合同到期前出具全部报告的，扣5分。
	5
	
	

	总分
	

	备注：以上各分项扣分均为扣完为止；存在有弄虚作假等诚信问题时，上述检查表为零分。


检查人员签名：                                                       考核日期：

评分标准：
	综合评分指标内容

	项目名称
	

	指标及分值
	评分标准

	报价（万元）
	

	报价        （20分）
	满足采购文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，得20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=20×（评审基准价/最终报价）；超过最高限价金额的投标为无效投标；

	社会监测机构信用评价（3分）
	社会监测机构信用评价。上海市生态环境监测服务机构A类的得3分；B类的得2分；C类得1分;D类及暂无分级的得0分。



	服务方案    （30分）
	根据报价供应商所提供总体服务方案中体现的方案服务内容、服务安排、重点分析等响应情况给予评价。总体服务方案完善，思路明确完全符合招标文件要求为好（21-30分）；总体服务方案简单，基本能满足招标文件要求为一般（11-20分）；总体服务方案不明确，不能满足招标文件要求为差（1-10分）。

	进度计划保证（15分）
	根据服务期响应采购文件要求的程度；进度计划是否合理；总进度及计划服务期限的控制措施是否得力进行综合评审。进度计划保证措施及时、有效、可操作性得11-16分；进度计划保证措施基本满足采购需求得6-10分；进度计划保证措施无法满足采购需求或不符合项目实际情况得1-5分；未提供不得分；

	服务承诺

（10分）
	根据投标人提供的应急预案及质量保证措施、档案管理及数据保密措施合理是否详尽、准确、针对性和可行性综合评审。服务承诺措施合理、详尽、准确、针对性和可行性强的，得7-10分；内容基本合理可行的得4-6分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得1-3分。未提供不得分

	项目负责人

（6分）
	项目负责人从业经验丰富、专业背景强、具备类似组织经验的，得5-6分；负责人专业性或经验方面有欠缺的，得3-4分；负责人专业性或经验方面与本项目偏离较大的，得1-2分；未说明的不得分。

	人员配备   （10分）
	针对本项目团队配置经验等进行评审。项目团队组织结构合理，小组分工明确，配备合理，经验丰富的得9-10分；项目组织结构较合理，小组分工较明确，配备较合理，经验较丰富的得6-8分；有简单的组织架构和分工，经验一般的得3-5分；人员配置缺漏，经验不足的得1-2分；未提供不得分。

	相关业绩

（6分）
	投标截至日前三年内类似业绩（具体时间以合同签订日期、合同履约期限、中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，须有双方公章）每提供1个得1分，满分6分，未提供的得0分。

	综合评定分数（100分）　


