附件：

采购需求

一、设备功能及需求

便携式手持VOCs检测仪通过光离子技术快速检测VOCs气体。需具备防爆、便携性强、检测精度高、检测结果可直接读取、显示屏背光灯等功能，采购ppb级别、具备防爆性能、便携式、具备有机调零套件等。本次采购2部便携式手持ppb级VOCs检测仪，总价限价7.80万元。
二、仪器参数

*1、可充电锂电池，电池可更换

*2、电池运行时间：大于10小时

*3、显示屏带背光的点阵液晶显示屏

4、直接读数：实时检测值，STEL、TWA和峰值

*5、需有照明灯、报警蜂鸣器、报警灯、其他故障诊断报警/电池电量不足或泵故障消息显示（报警方式 95 DB @30 CM 蜂鸣器，红色LED闪烁报警灯）

报警类型：高报、低报，报警锁定功能

6、数据记录 260000点数据记录（一分钟间隔，六个月）

7、需有内置采样泵，采样需满足流速450 550CC/MIN，30米采样距离

8、标定要求：两点或三点式零点/扩展标定

9、语言需有中英文语言

*10、认证与许可

- CSA 认证：CLASS I; DIVISION 1; GROUP A, B, C, D; T4

- ATEX 认证：EX II 2G EX IA IIC/IIB T4

或IECEx 认证：EX IA IIC/IIB T4

-EMI/RFI 符合欧盟电磁兼容性（EMC）指令2014/30/EU的要求

-防护等级 IP66/67

*11、工作温度 20°C 至55°C

*12、湿度 0% 至95% 相对湿度（非冷凝）

13、PID紫外灯 （10.6eV）

14、检测范围 0-10000ppm
*15、分辨率 1ppb

16、响应时间小于等于2s

三、标准配置：

1、橡胶保护套

2、柔性探杆适应复杂环境

3、有机气体调零套件

4、用于标定的TEDLAR袋

5、过滤器

6、灯清洁套件和工具套件

7、数据通讯线

8、碱性电池适配器

9、便携式充电底座

10、充电适配器 220V

11、12 VDC（国际通用接口）

四、服务要求

1、供货期限：合同签订后15天。

2、质保期限：设备质保期一年，验收通过之日起算。

3、售后服务：(1)响应时间：在接到用户电话或书面通知后2小时内给予答复，紧急问题应在24小时内抵达现场。

(2)技术服务的范围及内容：卖方须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验，直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格。

(3)对用户仪器操作人员提供免费的操作及现场维护培训。

4、每台设备应提供省级及以上计量部门检定或校准合格证书
五、其他须知事项

异常低价的甄别

投标（响应）报价出现下列情形之一的，甲方应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

甲方启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商自接到评标委员会的澄清要求后30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

甲方会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
六、响应技术偏离表

	序号
	产品名称
	采购需求技术要求
	响应货物实际技术规格
	偏离情况
	备注说明

	1
	按采购需求清单填写
	按采购需求文件中对应技术填写
	按所投产品实际技术指标填写
	正偏离或满足或负偏离
	其他需补充说明情况

	
	...
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


评分标准（确认评分内容）

	序号
	评估要素
	主要评估内容
	分值

	1
	报价得分
	报价得分。报价得分＝价格分值×（基准价/报价）×20%×100
	20分

	2
	类似业绩
	近三年类似项目业绩（合同或中标通知书原件扫描件，具体时间以合同签订日期或中标通知书落款日期为准，未注明日期或者不清楚则不予计取，不提供则不得分）每个合同得1分，最高得6分。
	6分

	3
	对项目需求的理解
	根据报价方对于采购需求及项目实际情况的理解，对本采购项目需求的理解准确到位，对采购项目的特点、重点、难点有针对性的切实可行的解决方法，措施科学全面，得14-20分；对采购项目需求的理解基本准确，对采购项目的特点、重点、难点的解决办法有一定的针对性，措施基本合理，得7-13分；对采购项目需求不够理解，对需求的特点、重点、难点的解决方法无针对性，措施不具体，错误较多，得 1-6分。未提供相应内容的不得分。
	20分

	4
	设备的参数
	根据所提供的产品功能及特点、产品性能、产品资料（除“*”重要指标外的其他技术参数）与需求的吻合程度和偏差情况，是否能够满足采购需求要求，产品资料是否详细完整等进行综合评审。产品资料详细完整，产品性能完全满足采购需求，投标产品功能和特点的描述清晰准确，综合性能出色（先进性、兼容性、可扩展性等），得16-20分；产品资料不能完全体现产品特点，功能描述不完整，少量性能指标不满足采购需求，但不影响主要功能的，得10-15分；产品资料内容缺漏，所选用产品有多处性能指标低于采购需求，并影响到主要功能的，得5-9分；产品资料内容有很多缺漏，所选用产品大量性能指标不满足采购需求，并严重影响到主要功能的，得1-4分。
	20分

	5
	重要指标响应

（8分）
	技术参数要求中标“*”项为重要指标，需按要求提供相关证明资料予以佐证，每有一项不满足或未提供相关证明材料的，扣1分，扣完为止，全部满足得8分。
	8分

	6
	售后服务
	根据所提供的产品详细配备清单清晰，固定售后服务情况、产品保修响应时间、到场时间及时，配套服务方案完善的得5-6分；产品详细配备清单不全、固定售后服务情况、产品保修响应时间、到场时间欠缺，配套服务方案的情况不完善的得3-4分；产品详细配备清单缺失、固定售后服务情况、产品保修响应时间、到场时间无法保障，配套服务方案欠缺的得1-2分；无相关配置清单、售后相应、配套服务的得0分。
	6分

	7
	质保期服务方案
	质保期内对设备提供的质量保证、软件功能更新、硬件设备故障更换（非人为原因）、设备运行维护培训等：各项服务内容完善、具体运维服务实施方案与措施强尽，报价文件编制完整性很合理的得 14-20分；各项服务内容一般、具体运维服务实施方案与措施有描述，但有所欠缺，报价文件编制完整性基本符合的得7-13分；各项服务内容缺失、具体运维服务实施方案与措施不完备较多，报价文件编制没有准对本项目要求的得1-6 分；无方案 得0分。
	20分


五、合同主要服务条款（补充）

甲方（买方）：上市松江区生态环境局执法大队

地址：上海市松江区荣乐东路2279号
电话：

联系人：

乙方（卖方）：

地址：

电话：

联系人：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：
1.乙方根据本合同的规定向甲方提供以下设备：
   1.1乙方所提供的便携式手持ppb级VOCs检测仪  其来源应符合国家的有关规定，服务的内容、要求、服务质量等详见招标文件和投标文件，以上产品包含一次计量检定及一年维保，本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。

合同价格、服务地点和服务期限

2.1合同价格
   本合同价格为            元整。
   乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价中，甲方不再另行支付其它任何费用。

2.2合同签订后15天内。

设备运输、接收

3.1乙方负责设备运抵甲方，并承担设备的运费，费用由乙方承担。 3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查接收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在15天内按照单方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施。

4.付款方式

4.1货到7个工作日内全额付款。 

5.伴随服务

5.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文性应随同设备一起发运至甲方。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。 

6.2乙方应提供保修期12个月。 

7.索赔条款

7.1如经国家质量监督管理局检验确认货物不符合本合同约定、买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救: 

7.1.1同意买方退货，并将全额货款偿还买方

7.1.2按照货物的疵劣程度、损环的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。 

7.1.3调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能。 

7.2乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。 

8.争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。 

9.合同生效

9.1本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。 

9.2本合同一式2份，签约双方各执壹份，具有相同的法律效应。 

10.特别约定                                                 
甲方:上海市松江区生态环境局执法大队(盖章)

甲方法定代表人或授权委托人：

地址:

电话：

传真：

开户银行：

账号：

日期：    年     月   日

乙方: (盖章)

乙方法定代表人或授权委托人：

地址:

电话：

传真：

开户银行：

账号：

日期：    年     月   日


