
附件：
2026年柴油车、非道尾气监测项目需求
一、项目概况

需完成松江区2026年度柴油车入户检查300辆、非道路移动机械企业抽测20%，655辆，监测内容为机械出厂日期、排放阶段、光吸收系数、林格曼黑度及燃料类型等。监测方法分别按照《柴油车污染物排放限值及测量方法》（GB3847-2018）、《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）所规定执行。

服务周期为签订合同之日起至2026年10月31日。

*CMA资质要求如下表：
	序号
	项目名称
	监测方法
	监测项目

	1
	柴油车入户检查
	《柴油车污染物排放限值及测量方法》（GB3847-2018）
	光吸收系数、林格曼黑度

	2
	非道路移动机械
	《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）
	光吸收系数、林格曼黑度


二、相关要求

1、监测资质与设备人员能力

投标人应当遵守《中华人民共和国环境保护法》、《生态环境监测条例》和《中华人民共和国计量法等相关法律法规。

*投标人必须具备CMA资质，须具备与本项目相适应的监测能力，符合《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025年）》相关规定。同时须完成上海市生态环境局环境监测社会化服务机构备案，拥有在本市从事环境监测业务的资格，无环保相关的不良诚信记录及处罚记录。
需标注本条要求相应资质信息。带“*”为必须满足项，如不满足则废标。

投标人至少指派一名具备相关工作经历的高级管理人员作为本项目的技术负责人，负责此项目的监测活动和沟通协调。服务期内未得到招标人允许，技术负责人不得更换。

投标人应根据《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求（2025年）》等相关规定，配齐包括现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等监测工作各环节所需的场所环境、仪器设备、人员、试剂耗材等。采样分析人员应在上岗前获得培训、监督、能力确认和授权；设备设施、场所环境还需满足该监测项目相关的技术规范或标准的规定。
2、监测要求

投标人组织开展监测工作时，做好实地踏勘工作，确认是否具备监测条件，严格按照采样技术规范和分析方法，完成监测任务。如现场条件无法开展监测工作的，需及时反馈招标人，并提供现场踏勘照片或其他证明材料。

每次监测计划安排及实施期间，因企业动态调整、关停，遭遇恶劣天气及突发客观情况非主观原因造成的无法完成监测任务，以及根据实际情况做出临时调整的，必须事先向采购人反映，保存好相关记录备查。

投标人应及时记录样品采集、现场测试、分析结果计算等监测全过程的技术活动，保证记录信息的充分性、原始性和规范性，能够再现监测全过程。监测活动中由仪器设备直接输出的数据、谱图和操作日志等，应优先以不可更改的电子记录的形式完整保存，保证可追溯和可读取。当输出数据打印在热敏纸或光敏纸等保存时间较短的介质上时，应同时保存记录的复印件或扫描件。

投标人应主动登录“上海市环境监测社会化服务监管系统”完善备案材料，并及时将监测服务活动中涉及的人员、设备、运行和服务情况上传至监管系统。社会监测机构备案情况发生变更后应及时更新，并对上传材料的真实性、合法性、有效性和准确性负责。

3、质量考核要求

为保证监测质量，招标人将作为考核方，对中标人按月进行质量考核：

招标人定期组织有关人员，依据《松江区生态环境局购买服务项目考核及绩效评价管理办法（试行）》对监测活动内容涉及项目合同、监测方案、布点采样、现场监测、样品制备、分析测试、监测报告等方面的执行落实情况、质量控制等进行飞行检查，不合格项要求限时整改；得分在69分及以下的为不合格。

招标人将通过现场“双随机、一公开”方式，不定期对中标人开展现场监督检查，监督检查发现严重质量问题中标人立即整改，不能现场整改的暂停与本项目有关的一切活动，整改完毕方可继续开展后续项目任务。整改时限视情况而定，一般不超过一个月。

严禁出现数据弄虚造假行为。投标人不得以任何形式在监测任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行生态环保部关于印发《上海市生态环境监测弄虚作假行为调查处理办法》（沪环规[2024]1号），立即终止合同，由此产生的一切责任全部由投标人承担。

4、监测数据及报告报送方式

本项目所形成的数据及报告归采购人所有。未经采购人授权，中标人无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为采购人保密。

本项目合同、监测方案等需上传至上海市环境监测社会化服务监管系统，检测完成后出具报告。

自采样之日起10个工作日内向招标人出具监测报告（林格曼黑度项目作为初筛项目提供数据汇总表），并经招标人审核通过。结果报告包括纸质报告2份，电子报告1份。

提供现场监测照片（照片至少包含监测现场位置信息、现场监测时仪器及人员信息等）。

如需报送平台或邮箱的按照招标人要求报送至指定的邮箱或者平台。

5、安全要求

中标单位现场人员进入检测区域时，需穿戴好个人防护用品（包括安全帽、防护眼镜、安全鞋、手套、口罩等），安全规范操作。

中标单位对现场运输车辆制定管理制度，进入厂区时安全驾驶，严禁违章驾驶，胡乱停放，不得妨碍厂方正常工作，每台运输车辆必须配备灭火器及阻火器。

中标单位采取必要的安全措施保障采样时人身安全。如发生任何意外，投标人负责事故处理及一切费用，与招标人无关。
三、其他须知事项
异常低价的甄别

投标（响应）报价出现下列情形之一的，甲方应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

甲方启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商自接到评标委员会的澄清要求后30分钟内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

甲方会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

附：

柴油车、非道尾气监测项目考核管理办法
一、考核机构

考核机构为松江区环境监测站，考核主体由松江区环境监测站技术小组担任，分管副站长担任考核组组长，科室负责人任副组长，具体成员由相关科室人员组成。

二、考核分值

本考核办法按项目完成周期考核，每完成阶段考核一次，每次总分100分。

三、考核评定

1、考核评定分优秀、良好、合格和不合格4个等次。得分高于95分(含95)的为优秀，得分在85(含85)-94分的为良好，得分在70(含70)-84分的为合格，得分在69分及以下的为不合格。

2、以上各分项扣分均为扣完为止，存在有弄虚作假等诚信问题时，上述检查表为零分。

3、考核按项目进行，每批次考核分数的算术平均值计算应付服务费。

	项目名称
	项目批次
	监测要求
	支付条件
	支付比例

	柴油车、非道尾气监测项目
	第一批次
	完成项目工作量25%
	按考核平均分，支付监测费用
	25%

	
	第二批次
	完成项目工作量50%
	按考核平均分，支付监测费用
	25%

	
	第三批次
	完成项目工作量75%
	按考核平均分，支付监测费用
	25%

	
	第四批次
	完成项目工作量100%
	按项目验收考核平均分，支付

监测费用
	25%


四、考核罚则

（1）考核结果为优秀的，全额支付该批次服务费；

（2）考核结果为良好的，每扣一分相应扣除该批次全额服务费的千分之三（3‰）；

（3）考核结果为合格的，每扣一分相应扣除该批次全额服务费的千分之五（5‰），并由主管部门责令限期整改；

（4）考核结果为不合格的，每扣一分相应扣除该批次全额服务费的千分之十（10‰）；连续两个批次考核不合格的，根据事先甲乙双方约定的考核细则及合同，局依法追究违约责任；

（5）上述考核扣除服务费的计算方法如下：

例：某项目年度预算80万元，该批次应付全额服务费为20万元，考核结果为：

① 95分，优秀，扣除服务费0元，支付全额20万元；

② 85分，良好，扣除服务费=20*3‰*10=0.6万元；

③ 70分，合格，扣除服务费=20*（3‰*10+5‰*15）=2.1万元；

④ 60分，不合格，扣除服务费=20*（3‰*10+5‰*15+10‰*10）=4.1万元
柴油车、非道尾气监测项目考核评分表

                                                  考核批次：2026年第    批次
	序号
	评估

指标
	评估项目
	质量标准
	评分标准
	分值
	得分
	扣分原因

	1
	监测方案完整性
	监 测

方 案
	完整性（监测点位、监测因子和方法、监测频次和样品数量等）
	无方案，扣10分；内容缺项，每项扣2.5分。
	10
	
	

	2
	仪器设备管理落实性
	现场监测

设备
	仪器和辅助设备、样品容器、试剂耗材、现场记录表单
	缺少主要设备，扣5分；不规范每项扣2.5分。
	5
	
	

	
	
	
	仪器检定（校准）与核查
	主要设备未检定（校准），扣5分；使用前未进行核查，每项扣2.5分。
	5
	
	

	3
	现场监测规范性
	现场监测
	人员能力
	监测现场至少2人具备相关技能（持证上岗），且需配备足够的人员实施监测，不符合扣5分。
	5
	
	

	
	
	
	点位布设
	不符合相关监测技术规范开展工作，扣5分；其他不规范每项扣2.5分。
	5
	
	

	
	
	
	监测（采样）频次、样品数
	不符合监测方案或相关监测技术规范，扣5分。
	5
	
	

	
	
	
	实施过程
	不符合相关监测技术规范，扣5分；不规范每项扣2.5分。
	5
	
	

	
	
	
	现场原始记录（打印与记录）
	可纸质打印或电子输出而未实施，扣5分；记录填写不完整每项扣2.5分，未记录仪器使用记录的扣5分。
	5
	
	

	
	
	
	安全防护
	不符合相关监测技术规范，扣5分；不规范每项扣1分。
	5
	
	


非道尾气监测项目考核评分表
                                                                                        考核批次：2026年第    批次
	序号
	评估 指标
	评估项目
	质量标准
	评分标准
	分值
	得分
	扣分原因

	5
	实验室分析质量控制
	实验室分析
	原始记录完整性
	原始记录填写不完整，每项扣2.5分，不符合相关技术规范，扣5分；
	10
	
	

	
	
	
	量值溯源
	主要设备未检定校准，扣5分。
	10
	
	

	
	
	
	环境条件记录
	缺少环境条件记录，每项扣2.5分。
	5
	
	

	
	
	
	仪器使用记录
	缺少仪器使用记录，每缺一次扣2.5分。
	5
	
	

	6
	监测报告编制全面性
	监测报告
	监测报告真实性、完整性、一致性
	监测报告信息不完整，每项扣2.5分；监测报告信息与原始记录不一致每项扣5分。
	10
	
	

	7
	监测时效性
	按照监测方案实施监测并提交报告
	未按监测计划实施监测，每次扣2.5分；未在合同到期前提交全部符合要求的报告，扣10分
	10
	
	

	总分
	

	备注：以上各分项扣分均为扣完为止，存在有弄虚作假等诚信问题时，上述检查表为零分。


检查人员签名：                                                       考核日期

评审标准：
	2026年柴油车、非道尾气监测服务

	序号
	评审内容
	评审标准

	1
	报价得分（15分）
	报价得分。报价得分＝价格分值×（基准价/报价）×15%×100

	2


	项目实施方案（30分）
	根据服务方案内容是否详细完整、思路新、针对性强、起点高，管理设想新颖、服务定位明确、可行。重点难点认识清楚，应对措施或改进现状措施科学、合理，充分考虑用户的用途和需求进行综合评审。方案内容齐全、结构完整，满足项目需要，具有很好的科学性和合理性，可操作性强，得21-30分；方案内容基本满足项目需要，具有较好的科学性和合理性，得11-20分；方案内容有重大缺失、结构不够完整，不能满足项目需求，科学性和合理性较差，不具有可操作性，得1-10分；未提供不得分；

	3
	进度计划保证（20分）
	根据响应单位自报的服务期响应采购文件要求的程度；进度计划是否合理；总进度及计划服务期限的控制措施是否得力进行综合评审。进度计划保证措施及时、有效、可操作性得15-20分；进度计划保证措施基本满足采购需求得8-14分；进度计划保证措施无法满足采购需求或不符合项目实际情况得1-7分；未提供不得分；

	4
	人员配备情况（20分）
	根据拟配备项目负责人、业绩和服务团队人员数量、人员素质经验、内部机构业绩等进行评审。须提供项目组名单、人员相关资格证书、职称证书等。人员配置充足、组织架构合理得15-20分；人员配置不够完善、组织架构简单得8-14分；人员配置、组织架构不够明确得1-7分；未提供不得分。

	5
	类似业绩

（6分）
	近三年类似项目业绩（需提供合同复印件或成交通知书）每个合同得2分，最高得6分。说明：以合同签署日期或者中标通知书落款时间为准，未提供或不符合以上条件不得分。

	6
	社会监测机构信用评价（3分）
	社会监测机构信用评价。上海市生态环境监测服务机构A类的得3分；B类的得2分；C类以下得1分；暂无分类得0分


	7
	场地及仪器设备配置情况（6分）
	根据提供的固定的实验室场所的产权证或租赁合同复印件；仪器设备配备(含测试设备、采样瓶)是否满足工作要求以及配置是否齐全合理，综合评审。满足工作需求且合理可行的得5-6分；基本满足工作需求得3-4分；基本情况较差的得1-2分；未提供不得分。

	得分：





